|  |  |
| --- | --- |
| https://russia-skupka.ru/upload/medialibrary/56f/56f9d3f010ff34838ca19420dd4c0499.jpg | **Информационное сообщение**  **Дата несчастного случая**: 02.02.2023  **Ведомственная принадлежность**: Оптовая торговля топливом  **Профессия**: водитель грузового автомобиля  **Краткая характеристика места, где произошел несчастный случай:** Территория нефтебазы где находятся емкости с дизельным топливом для заправки и слива нефтепродуктов в специализированных автомобилей (бензовоз).  **Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю:** Оборудование отсутствует |

**Краткое описание несчастного случая:** 02 февраля 2023 года 08 час.40 мин. водитель грузового автомобиля получил задание от специалиста по логистике, сполоснуть автоцистерну на транспортном средстве СКАНИЯ и после загрузиться на нефтебазе и отправиться в рейс согласно путевого листа. Сполоснув автоцистерну, водитель подъехал на нефтебазу около 09 час. 30 мин. поставил транспортное средство под погрузку для налива дизельного топлива в автоцистерну. Он поднялся по лестнице стал на площадку автоцистерны и стал направлять наливной гусак в емкость автоцистерны. В это время с руки водителя слезла перчатка и он потерял равновесие упал вниз.

Водитель грузового автомобиля не использовал страховочный пояс по причине отсутствия анкерного устройство для крепления страховочного пояса, для страховки от падения с высоты.

**Вид происшествия** Падения при разных уровнях высот (с деревьев, мебели со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и других) (код классификатора 1.02.1).

**Причины несчастного случая:**

**Основная:** Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, в том числе неудовлетворительное состояние строительных конструкций зданий и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализация и ликвидация последствий аварий, выразившееся в отсутствие анкерного устройства для страховки работника при выполнении работ по наливу дизельного топлива в автоцистерну Нарушены пункты должностной инструкции начальника автоколонны.

**Сопутствующие:**

1)Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины по охране труда, выразившееся в том, что приступил к выполнению работ по наливу дизельного топлива в автоцистерну в отсутствии анкерного устройства для страховки работника. Нарушены пункты Инструкции по охране труда на высоте.

2) Неприменение работником средств индивидуальной защиты при выполнении работ по наливу дизельного топлива в автоцистерну вследствие необеспеченности ими работодателем. Нарушены пункты должностной инструкции начальника автоколонны.

ВАЖНО: сообщение рассылается с целью ознакомления работников и проведения организационно-технических мероприятий для исключения подобных происшествий