## Приложение 2

к протоколу заседания комиссии

по профилактике правонарушений

в г.Нефтеюганске от 21.06.2023 № 2

## **Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации**

17 августа 2018

|  |  |
| --- | --- |
| «ОДОБРЕНО»  Научно-технический совет открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» | «ОДОБРЕНО»  Межведомственный Координационный комитет проекта ПРООН/ГЭФ - Минтранс России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России» |
| Протокол № 2 от 25.04.2017 |  |
| Согласовано  СОГЛАСОВАНО  Заместитель Министра транспорта Российской Федерации  Н.А. Асаул | | |

24 июля 2018

4. Велосипедные парковки.

4.1. Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 https://www.garant.ru/files/8/4/1213948/pict4-71903780.png , торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, иных объектов.

4.2. Габаритные размеры велопарковки на 1 велосипед принимаются в размере не менее 1,2 https://www.garant.ru/files/8/4/1213948/pict5-71903780.png при длине парковочного места не менее 2 м.

4.3. При устройстве многорядной велопарковки должен быть обеспечен проезд (проход) между рядами шириной не менее 1,5 м.

4.4. Велопарковка может быть организована с диагональным расположением велосипедов, когда велосипеды припаркованы под углом 45°, рули не так сильно мешают велопарковке. Расстояние между велосипедами можно уменьшить до 50 см (или до 40 см в стесненных условиях) см, а глубину велопарковки - до 1,4 м. При такой велопарковке пройти к ней можно только в одном направлении

4.5. Рекомендуемая площадь, приходящаяся на один велосипед на велопарковке - 1,7 https://www.garant.ru/files/8/4/1213948/pict6-71903780.png , включая парковочную площадь (1,2 https://www.garant.ru/files/8/4/1213948/pict7-71903780.png ) и проход (0,5 https://www.garant.ru/files/8/4/1213948/pict8-71903780.png на каждый велосипед). Парковочная площадь может варьироваться от 1 ,2 https://www.garant.ru/files/8/4/1213948/pict9-71903780.png для компактных решений до 3 https://www.garant.ru/files/8/4/1213948/pict10-71903780.png там, где используются комфортные стойки с шириной ячеек 80 см.

4.7. Рекомендуемые значения количества парковочных мест для велосипедов указаны в [таблице 2.4](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71903780/#240).

Таблица 2.4.

|  |  |
| --- | --- |
| **Типы объектов** | **Число парковочных мест для велосипедов** |
| Основной торговый центр | 4...6 на 100 https://www.garant.ru/files/8/4/1213948/pict13-71903780.png площади |
| Районный торговый центр (универмаг) | 5...7 на 100 https://www.garant.ru/files/8/4/1213948/pict14-71903780.png площади |
| Местный торговый центр | 6...8 на 100 https://www.garant.ru/files/8/4/1213948/pict15-71903780.png площади |
| Офисные учреждения | 2...4 на 100 https://www.garant.ru/files/8/4/1213948/pict16-71903780.png площади |
| Начальная школа | до 30 на 100 школьников |
| Средняя школа | до 50 на 100 школьников |
| Высшего образования | до 60 на 100 студентов |
| Закрытый спортивный центр | до 35 на 100 посетителей |
| Спортивная площадка с трибуной | до 20 на 100 посетителей |
| Спортивная площадка | до 20 на поле |
| Бассейн | до 15 на 100 https://www.garant.ru/files/8/4/1213948/pict17-71903780.png водной поверхности |
| Театр | до 20 на 100 посетителей |
| Концертный зал | до 25 на 100 посетителей |
| Кинотеатр | до 25 на 100 посетителей |
| Крупная дискотека; городская | до 25 на 100 посетителей |
| Крупная дискотека; негородская | до 5 на 100 посетителей |
| Больница; городская | до 30 на 100 кроватей |
| Больница; областная | до 20 на 100 кроватей |
| Дом престарелых | до 10 на 100 кроватей |
| Места отдыха | 20...35 на 100 посетителей |
| Аттракционы/тематические парки развлечений | 10...15 на 100 посетителей |