|  |  |
| --- | --- |
| https://snabresurs.com/upload/iblock/988/988c71bab511690faca9aeda477ba731.png | **Информационное сообщение**  **Дата несчастного случая**: 26.03.2023  **Ведомственная принадлежность**: предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа.  **Профессия**: машинист подъемника 7 разряда.  **Краткая характеристика места, где произошел несчастный случай:** Местом происшествия является кустовая площадка на которой находится скважина. На скважине расположен подъемный агрегат для ремонта скважин мачта, которого находится в выдвинутом состоянии. Освещение на кустовой площадке присутствует в виде освещения с бурильной установки, которая расположена на соседней скважине. Температура воздуха на момент осмотра: -1оС.  **Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю:** Агрегат подъемный для ремонта скважин АПР-60/80П2, Тип шасси полуприцеп СПТЕ-94163, год выпуска 2013. |

**Краткое описание несчастного случая:** 26.03.2023 в 14:00 бригада переехала на скважину кустовой площадки месторождения. Машинист подъемного агрегата приступил к подъему мачты, а бурильщик КРС находился на площадке бурильщика наблюдал за процессом выдвижения, следил чтобы не зацепились оттяжки. После поднятия 2 секции мачты подъёмного агрегата бурильщик КРС услышал 2 щелчка и сообщил машинисту подъемника, что клинья вышли и верхняя секция мачты зафиксирована. Далее машинист подъемника поднялся на палубу подъемного агрегата, затем перешел на сторону ролика КРБК и стал подниматься по лестнице на мачту. На высоте примерно 4 м от уровня земли, находясь на лестнице машинист подъемника хотел рукой отодвинуть от головы ролик КРБК при этом пальцы второй руки машиниста расцепились, и машинист подъёмника упал на землю.

**Вид происшествия** Падения при разных уровнях высот (с деревьев, мебели со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и других).

**Причины несчастного случая:**

**Основная:** Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении допуска к работам с повышенной опасностью - состав вахты 2 смены производил монтаж подъемного агрегата без оформленного наряд-допуска на производство работ повышенной опасности, чем нарушил требования Технологической инструкции компании «Требования безопасности при ведении монтажных работ и при производстве текущего, капитального ремонта и освоения скважин после бурения» № П2-05.01 ТИ-0001 версия 3.00 п. 4.3.3. «Монтаж и демонтаж подъемного агрегата и МБУ должен проводиться по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности, оформленному в соответствии порядком, установленном в подрядной организации по ТКРС и ОС, после проведения целевого инструктажа по безопасности труда, который фиксируется в наряде-допуске на производство работ повышенной опасности…»..

**Сопутствующие:**

1)Неприменение средств индивидуальной защиты, выразившееся в неприменении страховочной привязи при выполнении работ на высоте при обеспеченности ими работодателем - машинист подъемника не применял страховочную привязь при работе на высоте, чем нарушил требования инструкции «По охране труда и промышленной безопасности для машиниста подъемного агрегата 6-7 разряда», п. 4.20. Запрещено машинисту подъемника находится на рабочем месте без использования СИЗ».

2)Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

**ВАЖНО:** сообщение рассылается с целью ознакомления работников и проведения организационно-технических мероприятий для исключения подобных происшествий.