



ВНИМАНИЮ ВСЕХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ!



### ОРГАНАМ ВЛАСТИ



**ЗАКАЗЧИКАМ И ИНВЕСТОРАМ**

### ПРОЕКТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ



**СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ**



### ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМ СЛУЖБАМ

Федеральным и региональным; комиссиям по про- тиводействию незаконному обороту промышленной продукции и другим госслужащим

Разработчикам технических требований и составителям конкурсной и технической документации

Разработчикам проектов, представителей авторского надзора

Отвестственным за входной контроль и сдачу объекта

Ответственным за технический надзор и приемку в эксплуатацию

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ ÏÎÄÄÅËÊÀ

В развитии мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Указ Президента РФ №31 от 23 января 2015 года

# ФАЛЬСИФИЦИРОВАННАЯ ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Не соответствует стандартам и имеет необходимые, часто поддельные сертификаты соответствия и некорректно заполненные паспорта качества.

Недобросовестные производители снижают себестоимость продукции, используя при изготовлении газовых (ГОСТ Р 50838) и водопроводных (ГОСТ 18599) труб



Нетрубный вторичный полиэтилен (флаконы, ящики, мешки), смешан- ный с полипропиленом и другими примесями (мел, опилки)

Первичный неокрашенный (не- трубный) полиэтилен с добавлени- ем сажи (защиты от УФ-излучения) во время экструзии



БЕЗОПАСНЫ И ДОЛГОВЕЧНЫ ТРУБЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО, СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ТРУБНОГО СЫРЬЯ

**ЭТО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО РОССИЙСКИМИ (ГОСТ) И ЕВРОПЕЙСКИМИ (EN) СТАНДАРТАМИ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ.**

# ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Выработка эффективных мер, направленных на защиту добросовестных представителей бизнеса от наплыва недоброкачественной продукции, невозможна без понимания таких понятий как:

**ФАЛЬСИФИКАТ**

подделка, выдаваемая за настоящий продукт, умышленно созданный с измененным видом или свойствами

**КОНТРАФАКТ**

новый продукт, созданный умышленно на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав.

**БРАК**

Продукция, не соответству- ющая стандартам, техниче- ским условиям, строитель- ным нормам (правилам), созданная производителем неумышленно

# ФАЛЬСИФИЦИРОВАННАЯ ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Не соответствует принятым стандартам;

**1**

Изготовлена из материалов сомнительного качества;

**2**

Имеет непрогнози- руемый срок службы;

**3**

Имеет непредсказуемые механические характеристики;

**4**

Имеет проблемы при сварке и скрытые дефекты соединений

**5**

# ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ



Чрезвычайные ситуации

Потеря эксплуатационных характеристик

Утечки

# АВАРИИ, СВЯЗАННЫЕ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ФАЛЬСИФИКАТА

Снижают эффективность коммунальных сетей

Угрожают

жизни и здоровью населения

Снижают уровень благополучия и качества жизни потребителя

# А ТАКЖЕ СУДЕБНЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, УГОЛОВНАЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

### Действующее законодательство РФ предусматривает защиту потребителей от фальсификата и контрафакта.

**1**

**2**

**3**

**УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ**

Контрафакт Статья 180,

Статья 238,

Статья 327

### КОДЕКС РФ

**ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ**

Контрафакт/ Фальсификат Cтатья 14.7


### ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ

Контрафакт/ Фальсификат Статьи 15, 469,

470, 475, 518

# ПОДРЯДЧИКАМ НА ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ СОВЕТУЕМ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ

Подделку можно обнаружить при торцевании трубы в процессе стыковой сварки по нали- чию бугристости и неоднородностей окраски в тонком срезе на просвет. Это возникает при смешении неокрашенного полиэтилена с возможными примесями (мел, опилки) и сажей.

Стружка качественной трубы

Стружка некачествен- ной трубы

# ПРОВЕРКА СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

### Бланка сертификата соответствия при обязательной сертификации

**Паспорта качества**

* Срок действия сертификата соответствия;



* Аккредитация органа, выдавшего сертификат\*;
* Аккредитация испытательной лаборатории \*;
* Наименование, тип, вид, марка продукции, обозначение стандарта, технических условий;
* Код ОКП/ ОКПД2 - 9 знаков;
* Код ТН ВЭД;
* Соответствие содержания паспорта качества требованиям ГОСТ;
* Соответствие перечня проведенных испытаний заявленному типу ПЭ;
* Соответствие даты производства гарантийному сроку хранения;
* Соответствие марки сырья перечню трубных марок полиэтилена;



BorSafe HE3494-LS-H(RC blue)

BorSafe HE3490-LS

HOSTALEN CRP 100 black RESIST(RC)

HOSTALEN CRP 100 XL(LS)


VESTOLEN A 6060R 10000

BorSafe HE3490-LS-H(RC)

\* Проверку достоверности и компетентности заполнения сертификатов соответствия можно осуществить с помощью проверки органов по сертификации и испытательных лабораторий на сайте Росаккредитации (http://fsa.gov.ru)

**Отечественные производители**

**Иностранные производители**



**Марки сырья (ПЭ 100 - тип сырья), указанные в паспорте качества, должны соответствовать перечню трубных марок полиэтилена**

ПЭ2НТ11-9

ПЭ 6949С



|  |  |
| --- | --- |
| HDPE P6006 10000 |  |
| VESTOLEN A RELY 5922R 10000(RC) | |
| VESTOLEN A RELY 5924R 10000(LS) | |

TUB 121 N6000(RC)

TUB 121 N3000

TUB 124 N6000(RC)



P600BL

H1000PC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HOSTALEN CRP 100 black |  | |
| HOSTALEN CRP 100 RC W blue (RC blue) | | |
| HOSTALEN CRP 100 black RT(RT) | |  |

РЕКОМЕНДУЕМ ВСЕМ

### Сотрудничать

Только с проверенными известными поставщиками

### Требовать

Предоставления сопроводитель- ной документации на продукцию

### Осуществить

Выездную проверку на завод производителя за счет поставщика для осмотра:

* производства продукции
* испытательных лабора- торий и документов по закупке и испытанию
* отбора образцов со склада поставщика/завода производителя

### Не «покупаться»

На фальсифициро- ванную

трубу из суррогат- ного

ПЭ с сомнительными сопроводительными документами

### Консультироваться

Об опыте и мерах правовой и тех- нической защиты у специалистов АПТС

## ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАКАЗЧИКАМ И ПРОЕКТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ РЕКОМЕНДУЕМ:

СОСТАВИТЕЛЯМ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СОВЕТУЕМ УКАЗЫВАТЬ:

1. Отсрочку платежа 30 дней для проведения испытаний;
2. Проведение испытаний в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ во время входного кон- троля при наличии подозрений.
3. Взыскание в судебном порядке стоимости затрат на

Точно и однозначно прописывать в технических требованиях, ТУ на присоединение, спецификациях проектов – стандарты (ГОСТ 18599, ГОСТ 50838) и тре- бования, которым должны соответствовать технические решения.

проведение испытаний и упущенную выгоду, а также невыплачивание средств за поставленную на объект продукцию, в случае получения заключения и прото- колов испытаний о несоответствии продукции требо- ваниям ГОСТ.

## АККРЕДИТОВАННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

АО «Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ»

ООО «Трубный завод Сибгазаппарат» КПАО «Органический синтез»

ООО «Климовский трубный завод» ООО «НИО «Сибур-Томскнефтехим» ГУП «МОСГАЗ»

Готовы провести испытания труб, поступаю- щих на объект, и выдать протоколы испыта- ний о соответствии ГОСТ при возникновении сомнений в качестве продукции:

## АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

КОНКУРЕНЦИЯ НЕ ДОЛЖНА ОТРАЖАТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Готова освещать выявленные случаи производства и использования полиэтиленовых труб, изготовленных из недоброкачественного сырья, а также размещать на сво- ем сайте реестры добросовестных и недобросовестных производителей и исследовательских лабораторий.

Ассоциация производителей трубопроводных систем 119530, Москва, Очаковское шоссе, д.18, стр. 3

Тел.: + 7 (499) 399-29-91 / [www.rapts.ru](http://www.rapts.ru/)